

**广州松田职业学院新建垃圾站工程项目**

**公**

**开**

**询**

**价**

**邀**

**请**

**函**

**项目编号：****B-XJ2022-09**

**项目名称****：新建垃圾站工程项目**

**一、询价邀请函**

广州松田职业学院是经广东省人民政府批准设立，并报国家教育部备案的全日制普通高等职业学院，与广东白云学院、江西科技学院、广州大学松田学院等高校一起，是中国教育集团（港股代码：00839）旗下的高校。本校从2007年开始招生，依托集团化办学优势，紧跟新一轮科技革命与产业变革，不断提高教育综合实力，办学规模逐步扩大。根据需要，对新建垃圾站项目进行公开询价，欢迎国内合格参与人参与。

一、项目说明

一、项目说明

* 1. 项目编号：B-XJ2022-09
  2. 项目名称：新建垃圾站项目
  3. 数量及主要技术要求:详见《公开询价货物一览表》。
  4. 参与人资格标准：

1. 参与人应具有独立法人资格，能独立承担民事责任能力。
2. 参与人应具有提供修缮改造工程服务的资格及能力。
3. 参与人近三年未发生重大安全或质量事故。
4. 参与人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。
5. 本项目不接受联合体参与。
   1. 报价响应文件递交方式：密封报价，按规定时间送达或邮寄。
   2. 报价响应文件递交截止时间：2022年07月25日下午14:00前。
   3. 报价响应文件递交地点：广州市增城区朱村街朱村大道东432号广州松田职业学院采购办公室。

联系人：陈惠琳；联系电话：17818588710

* 1. 参加本项目的参与人如对**公开询价邀请函列示内容存有疑问的**，请在报价响应文件递交截止之日前，将问题以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）提交至学校业务对接人，联系人：陈惠琳，电话：17818588710。采购人不对超时提交及未加盖公章的质疑文件进行回复。
  2. 本项目最终成交结果会在中教集团后勤贤知平台“中标信息公示”板块公示，网址：[www.ceghqxz.com](http://www.ceghqxz.com)。参加本项目的参与人如对**采购过程和成交结果有异议的，**请以书面形式（有效签署的原件并加盖公章），并附有相关的证据材料，提交至集团内控部。

投诉受理部门：中教集团内控部，投诉电话： 0791-88106510 /0791-88102608

二、参与人须知

* 1. 所有货物均以含税人民币报价；
  2. 报价响应文件必须用A4幅面纸张打印，须由参与人填写并加盖公章；
  3. 报价响应文件用不退色墨水书写或打印，因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参与人自负；
  4. 报价响应文件及所有相关资料需同时进行密封处理，并在密封处加盖公章，未做密封处理及未加盖公章的视为无效报价；
  5. 一个参与人只能提交一个报价响应文件，本项目不接受联合体报价。

三、售后服务要求：免费保修期:12个月

四、确定成交参与人标准及原则：

1. 本项目为自有资金而非财政性资金采购，采购人按企业内部规定的标准进行评定 。
2. 参与人所投物品符合需求、质量和服务等的要求,经过磋商所报价格为合理价格的参与人为成交参与人。
3. 最低报价不作为成交的保证。

广州松田职业学院

2022年07月18日

**公开询价货物一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **新建资源回收驿站工程**  **单位：元** | | | | | | |
| **序号** | **工 程 项 目** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** | **材料及工艺说明** |
| 一﹑1号资源回收驿站 | | | | | | |
| 1 | 挖土方 | m3 | 19.30 |  |  | 1.基础及排污管挖土方 |
| 2 | 回填方 | m3 | 10.17 |  |  | 1.密实度要求:90% 2.填方材料品种:原土 |
| 3 | 余方弃置 | m3 | 9.13 |  |  | 1.废弃料品种:土方 |
| 4 | 基础垫层 | m3 | 0.51 |  |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C15 |
| 5 | 独立基础 | m3 | 1.77 |  |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 |
| 6 | 现浇构件钢筋 | t | 0.051 |  |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ25内 |
| 7 | 钢柱 | t | 0.668 |  |  | 1.钢材品种、规格:250\*150\*6\*6 304钢材 |
| 8 | C30后浇细石膨胀砼钢柱垫层 | m3 | 0.30 |  |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 |
| 9 | C25砼包裹保护钢柱 | m3 | 1.20 |  |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 |
| 10 | 钢梁 | t | 0.480 |  |  | 1.梁类型:钢梁 2.钢材品种、规格:200\*100\*6\*6 304钢材 |
| 11 | 钢檩条 | t | 0.965 |  |  | 1.钢材品种、规格:钢檩条 2.构件类型:120\*80\*4\*4 304钢材 |
| 12 | 墙粱 | t | 0.499 |  |  | 1.梁类型:墙钢梁 2.钢材品种、规格:80\*40\*3\*3 304钢材 |
| 13 | 拉杆 | t | 0.028 |  |  | 1.材料品种、规格:拉杆 304钢材 2.直径:12mm |
| 14 | 高强螺栓 | 套 | 28.00 |  |  | 1.材料规格:M24 |
| 15 | 150mmC30混凝土垫层 | m3 | 13.20 |  |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度：150mm |
| 16 | 墙身板底反水100mm | m3 | 0.26 |  |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 |
| 17 | 投料口钢柱 | t | 0.087 |  |  | 1.钢材品种、规格:80\*40\*3\*3 304#钢材 |
| 18 | 脚踏投料口伸缩门 | 个 | 17.00 |  |  | 1.名称：脚踏投料口伸缩门 2.内容：含投料口切割和脚踏器 |
| 19 | 投料口不锈钢板 | m2 | 11.04 |  |  | 1.钢材品种、规格:304#不锈钢板 2.钢板厚度、复合板厚度:1mm厚 |
| 20 | 不锈钢板 | m2 | 62.53 |  |  | 1.钢材品种、规格:304不锈钢板 2.钢板厚度、复合板厚度:0.8厚 |
| 21 | 广告牌 | m2 | 63.67 |  |  |  |
| 22 | 铝合金窗 | m2 | 5.40 |  |  | 1.窗代号及洞口尺寸:1.8\*1.5 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:5mm厚钢化玻璃 |
| 23 | 不锈钢平开门 | m2 | 6.30 |  |  | 1.门代号及洞口尺寸:3\*2.1m 2.框、扇材质:304#不锈钢门,厚度:1mm |
| 24 | 装配式板房式夹心板 | m2 | 32.17 |  |  | 1.面层材料品种、规格、颜色:装配式板房式夹心板 |
| 25 | 树脂瓦屋面 | m2 | 62.54 |  |  | 1.瓦品种、规格:树脂瓦屋面 |
| 26 | 预埋排污管 | m | 18.45 |  |  | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC¢110 |
| 27 | 排水口四周抹水泥砂浆 | m2 | 1.44 |  |  | 1.基层类型、部位:排水口 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm 1:2.5石灰砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:5mm 1:2.5水泥砂浆 |
| 28 | 排水口篦子 | m2 | 0.15 |  |  | 1.名称：排水口篦子 |
| 29 | 给水管 | m | 16.07 |  |  | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR¢25 |
| 30 | 洗手盆 | 组 | 1.00 |  |  | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:立式 3.组装形式:冷水不锈钢鹅颈水龙头 |
| 31 | 配电箱 | 台 | 1.00 |  |  | 1.名称:配电箱 2.型号:8位豪华开关箱 |
| 32 | LED光管 | 套 | 6.00 |  |  | 1.名称:三雄极光LED光管 |
| 33 | 吊扇 | 台 | 2.00 |  |  | 1.名称:南风56寸吊扇 |
| 34 | 单联单控开关 | 个 | 2.00 |  |  | 1.名称:松本单联单控开关 |
| 35 | 双联双控开关 | 个 | 1.00 |  |  | 1.名称:松本双联双控开关 |
| 36 | 电线 | m | 220.00 |  |  | 1.名称:珠江ZRBV-3\*2.5㎡ |
| 37 | 配管 | m | 100.00 |  |  | 1.规格:联塑¢25 |
| 小计（含税）： | | | |  | | |
| 二﹑2号资源回收驿站 | | | | | | |
| 1 | 挖土方 | m3 | 19.30 |  |  | 1.基础及排污管挖土方 |
| 2 | 回填方 | m3 | 10.17 |  |  | 1.密实度要求:90% 2.填方材料品种:原土 |
| 3 | 余方弃置 | m3 | 9.13 |  |  | 1.废弃料品种:土方 |
| 4 | 基础垫层 | m3 | 0.51 |  |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C15 |
| 5 | 独立基础 | m3 | 1.77 |  |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 |
| 6 | 现浇构件钢筋 | t | 0.051 |  |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ25内 |
| 7 | 钢柱 | t | 0.668 |  |  | 1.钢材品种、规格:250\*150\*6\*6 304钢材 |
| 8 | C30后浇细石膨胀砼钢柱垫层 | m3 | 0.30 |  |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 |
| 9 | C25砼包裹保护钢柱 | m3 | 1.20 |  |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 |
| 10 | 钢梁 | t | 0.480 |  |  | 1.梁类型:钢梁 2.钢材品种、规格:200\*100\*6\*6 304钢材 |
| 11 | 钢檩条 | t | 0.965 |  |  | 1.钢材品种、规格:钢檩条 2.构件类型:120\*80\*4\*4 304钢材 |
| 12 | 墙粱 | t | 0.473 |  |  | 1.梁类型:墙钢梁 2.钢材品种、规格:80\*40\*3\*3 304钢材 |
| 13 | 拉杆 | t | 0.021 |  |  | 1.材料品种、规格:拉杆 304钢材 2.直径:12mm |
| 14 | 高强螺栓 | 套 | 28.00 |  |  | 1.材料规格:M24 |
| 15 | 150mmC30混凝土垫层 | m3 | 13.20 |  |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度：150mm |
| 16 | 墙身板底反水100mm | m3 | 0.26 |  |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 |
| 17 | 投料口钢柱 | t | 0.060 |  |  | 1.钢材品种、规格:80\*40\*3\*3 304#钢材 |
| 18 | 脚踏投料口伸缩门 | 个 | 12.00 |  |  | 1.名称：脚踏投料口伸缩门 2.内容：含投料口切割和脚踏器 |
| 19 | 投料口不锈钢板 | m2 | 7.46 |  |  | 1.钢材品种、规格:304#不锈钢板 2.钢板厚度、复合板厚度:1mm厚 |
| 20 | 不锈钢板 | m2 | 51.85 |  |  | 1.钢材品种、规格:304不锈钢板 2.钢板厚度、复合板厚度:0.8厚 |
| 21 | 广告牌 | m2 | 49.41 |  |  |  |
| 22 | 铝合金窗 | m2 | 5.40 |  |  | 1.窗代号及洞口尺寸:1.8\*1.5 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:5mm厚钢化玻璃 |
| 23 | 不锈钢平开门 | m2 | 6.30 |  |  | 1.门代号及洞口尺寸:3\*2.1m 2.框、扇材质:304#不锈钢门,厚度:1mm |
| 24 | 装配式板房式夹心板 | m2 | 46.43 |  |  | 1.面层材料品种、规格、颜色:装配式板房式夹心板 |
| 25 | 树脂瓦屋面 | m2 | 62.54 |  |  | 1.瓦品种、规格:树脂瓦屋面 |
| 26 | 预埋排污管 | m | 9.21 |  |  | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC¢110 |
| 27 | 排水口四周抹水泥砂浆 | m2 | 1.44 |  |  | 1.基层类型、部位:排水口 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm 1:2.5石灰砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:5mm 1:2.5水泥砂浆 |
| 28 | 排水口篦子 | m2 | 0.15 |  |  | 1.名称：排水口篦子 |
| 29 | 给水管 | m | 3.00 |  |  | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR¢25 |
| 30 | 洗手盆 | 组 | 1.00 |  |  | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:立式 3.组装形式:冷水不锈钢鹅颈水龙头 |
| 31 | 配电箱 | 台 | 1.00 |  |  | 1.名称:配电箱 2.型号:8位豪华开关箱 |
| 32 | LED光管 | 套 | 6.00 |  |  | 1.名称:三雄极光LED光管 |
| 33 | 吊扇 | 台 | 2.00 |  |  | 1.名称:南风56寸吊扇 |
| 34 | 单联单控开关 | 个 | 2.00 |  |  | 1.名称:松本单联单控开关 |
| 35 | 双联双控开关 | 个 | 1.00 |  |  | 1.名称:松本双联双控开关 |
| 36 | 电线 | m | 282.00 |  |  | 1.名称:珠江ZRBV-3\*2.5㎡ |
| 37 | 配管 | m | 95.00 |  |  | 1.规格:联塑¢25 |
| 小计（含税）： | | | |  | | |
| 三﹑3号资源回收驿站 | | | | | | |
| 1 | 挖土方 | m3 | 10.00 |  |  | 1.基础及排污管挖土方 |
| 2 | 回填方 | m3 | 3.50 |  |  | 1.密实度要求:90% 2.填方材料品种:原土 |
| 3 | 余方弃置 | m3 | 6.50 |  |  | 1.废弃料品种:土方 |
| 4 | 基础垫层 | m3 | 0.35 |  |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C15 |
| 5 | 独立基础 | m3 | 1.19 |  |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 |
| 6 | 现浇构件钢筋 | t | 0.034 |  |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ25内 |
| 7 | 钢柱 | t | 0.460 |  |  | 1.钢材品种、规格:250\*150\*6\*6 304钢材 |
| 8 | C30后浇细石膨胀砼钢柱垫层 | m3 | 0.20 |  |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 |
| 9 | C25砼包裹保护钢柱 | m3 | 0.82 |  |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 |
| 10 | 钢梁 | t | 0.320 |  |  | 1.梁类型:钢梁 2.钢材品种、规格:200\*100\*6\*6 304钢材 |
| 11 | 钢檩条 | t | 0.675 |  |  | 1.钢材品种、规格:钢檩条 2.构件类型:120\*80\*4\*4 304钢材 |
| 12 | 墙粱 | t | 0.359 |  |  | 1.梁类型:墙钢梁 2.钢材品种、规格:80\*40\*3\*3 304钢材 |
| 13 | 拉杆 | t | 0.022 |  |  | 1.材料品种、规格:拉杆 304钢材 2.直径:12mm |
| 14 | 高强螺栓 | 套 | 20.00 |  |  | 1.材料规格:M24 |
| 15 | 150mmC30混凝土垫层 | m3 | 9.75 |  |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度：150mm |
| 16 | 墙身板底反水100mm | m3 | 0.20 |  |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 |
| 17 | 投料口钢柱 | t | 0.042 |  |  | 1.钢材品种、规格:80\*40\*3\*3 304#钢材 |
| 18 | 脚踏投料口伸缩门 | 个 | 8.00 |  |  | 1.名称：脚踏投料口伸缩门 2.内容：含投料口切割和脚踏器 |
| 19 | 投料口不锈钢板 | m2 | 5.23 |  |  | 1.钢材品种、规格:304#不锈钢板 2.钢板厚度、复合板厚度:1mm厚 |
| 20 | 不锈钢板 | m2 | 39.84 |  |  | 1.钢材品种、规格:304不锈钢板 2.钢板厚度、复合板厚度:0.8厚 |
| 21 | 广告牌 | m2 | 36.97 |  |  |  |
| 22 | 铝合金窗 | m2 | 4.50 |  |  | 1.窗代号及洞口尺寸:1.8\*1.5 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:5mm厚钢化玻璃 |
| 23 | 不锈钢平开门 | m2 | 6.30 |  |  | 1.门代号及洞口尺寸:3\*2.1m 2.框、扇材质:304#不锈钢门,厚度:1mm |
| 24 | 装配式板房式夹心板 | m2 | 38.49 |  |  | 1.面层材料品种、规格、颜色:装配式板房式夹心板 |
| 25 | 树脂瓦屋面 | m2 | 44.84 |  |  | 1.瓦品种、规格:树脂瓦屋面 |
| 26 | 预埋排污管 | m | 9.28 |  |  | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC¢110 |
| 27 | 排水口四周抹水泥砂浆 | m2 | 1.44 |  |  | 1.基层类型、部位:排水口 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm 1:2.5石灰砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:5mm 1:2.5水泥砂浆 |
| 28 | 排水口篦子 | m2 | 0.15 |  |  | 1.名称：排水口篦子 |
| 29 | 给水管 | m | 1.14 |  |  | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR¢25 |
| 30 | 洗手盆 | 组 | 1.00 |  |  | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:立式 3.组装形式:冷水不锈钢鹅颈水龙头 |
| 31 | 配电箱 | 台 | 1.00 |  |  | 1.名称:配电箱 2.型号:8位豪华开关箱 |
| 32 | LED光管 | 套 | 4.00 |  |  | 1.名称:三雄极光LED光管 |
| 33 | 吊扇 | 台 | 2.00 |  |  | 1.名称:南风56寸吊扇 |
| 34 | 单联单控开关 | 个 | 2.00 |  |  | 1.名称:松本单联单控开关 |
| 35 | 双联双控开关 | 个 | 1.00 |  |  | 1.名称:松本双联双控开关 |
| 36 | 电线 | m | 254.90 |  |  | 1.名称:珠江ZRBV-3\*2.5㎡ |
| 37 | 配管 | m | 84.97 |  |  | 1.规格:联塑¢25 |
| 小计（含税）： | | | |  | | |
| 四﹑4号资源回收驿站 | | | | | | |
| 1 | 挖土方 | m3 | 18.10 |  |  | 1.基础及排污管挖土方 |
| 2 | 回填方 | m3 | 7.20 |  |  | 1.密实度要求:90% 2.填方材料品种:原土 |
| 3 | 余方弃置 | m3 | 10.90 |  |  | 1.废弃料品种:土方 |
| 4 | 基础垫层 | m3 | 0.51 |  |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C15 |
| 5 | 独立基础 | m3 | 1.77 |  |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 |
| 6 | 现浇构件钢筋 | t | 0.05 |  |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ25内 |
| 7 | 钢柱 | t | 0.67 |  |  | 1.钢材品种、规格:250\*150\*6\*6 304钢材 |
| 8 | C30后浇细石膨胀砼钢柱垫层 | m3 | 0.30 |  |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 |
| 9 | C25砼包裹保护钢柱 | m3 | 1.20 |  |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 |
| 10 | 钢梁 | t | 0.48 |  |  | 1.梁类型:钢梁 2.钢材品种、规格:200\*100\*6\*6 304钢材 |
| 11 | 钢檩条 | t | 1.16 |  |  | 1.钢材品种、规格:钢檩条 2.构件类型:120\*80\*4\*4 304钢材 |
| 12 | 墙粱 | t | 0.55 |  |  | 1.梁类型:墙钢梁 2.钢材品种、规格:80\*40\*3\*3 304钢材 |
| 13 | 拉杆 | t | 0.03 |  |  | 1.材料品种、规格:拉杆 304钢材 2.直径:12mm |
| 14 | 高强螺栓 | 套 | 28.00 |  |  | 1.材料规格:M24 |
| 15 | 150mmC30混凝土垫层 | m3 | 18.10 |  |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度：150mm |
| 16 | 墙身板底反水100mm | m3 | 0.30 |  |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 |
| 17 | 投料口钢柱 | t | 0.07 |  |  | 1.钢材品种、规格:80\*40\*3\*3 304#钢材 |
| 18 | 脚踏投料口伸缩门 | 个 | 14.00 |  |  | 1.名称：脚踏投料口伸缩门 2.内容：含投料口切割和脚踏器 |
| 19 | 投料口不锈钢板 | m2 | 9.02 |  |  | 1.钢材品种、规格:304#不锈钢板 2.钢板厚度、复合板厚度:1mm厚 |
| 20 | 不锈钢板 | m2 | 60.09 |  |  | 1.钢材品种、规格:304不锈钢板 2.钢板厚度、复合板厚度:0.8厚 |
| 21 | 广告牌 | m2 | 58.01 |  |  |  |
| 22 | 铝合金窗 | m2 | 5.40 |  |  | 1.窗代号及洞口尺寸:1.8\*1.5 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:5mm厚钢化玻璃 |
| 23 | 不锈钢平开门 | m2 | 6.30 |  |  | 1.门代号及洞口尺寸:3\*2.1m 2.框、扇材质:304#不锈钢门,厚度:1mm |
| 24 | 装配式板房式夹心板 | m2 | 52.63 |  |  | 1.面层材料品种、规格、颜色:装配式板房式夹心板 |
| 25 | 树脂瓦屋面 | m2 | 74.34 |  |  | 1.瓦品种、规格:树脂瓦屋面 |
| 26 | 预埋排污管 | m | 14.10 |  |  | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC¢110 |
| 27 | 排水口四周抹水泥砂浆 | m2 | 2.88 |  |  | 1.基层类型、部位:排水口 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm 1:2.5石灰砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:5mm 1:2.5水泥砂浆 |
| 28 | 排水口篦子 | m2 | 0.30 |  |  | 1.名称：排水口篦子 |
| 29 | 给水管 | m | 1.14 |  |  | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR¢25 |
| 30 | 洗手盆 | 组 | 1.00 |  |  | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:立式 3.组装形式:冷水不锈钢鹅颈水龙头 |
| 31 | 配电箱 | 台 | 1.00 |  |  | 1.名称:配电箱 2.型号:8位豪华开关箱 |
| 32 | LED光管 | 套 | 5.00 |  |  | 1.名称:三雄极光LED光管 |
| 33 | 吊扇 | 台 | 2.00 |  |  | 1.名称:南风56寸吊扇 |
| 34 | 单联单控开关 | 个 | 2.00 |  |  | 1.名称:松本单联单控开关 |
| 35 | 双联双控开关 | 个 | 1.00 |  |  | 1.名称:松本双联双控开关 |
| 36 | 电线 | m | 297.60 |  |  | 1.名称:珠江ZRBV-3\*2.5㎡ |
| 37 | 配管 | m | 99.19 |  |  | 1.规格:联塑¢25 |
| 小计（含税）： | | | |  | | |
| 五 | 设计费 | 项 | 1.00 | 18000.00 | 18000.00 | 如设计方中标施工不予支付 |
| 合计（含税0： | | | |  | | 一至五项 |

注：

1. 本项目采用“公开询价”方式进行，《公开询价货物一览表》中所描述的“设备名称”、“规格型号（技术参数）”等信息均为采购人根据自身需求提供的参考数据，除采购人特殊要求外，参与人可根据以上信息在满足采购人要求基础上提供优化方案及所匹配产品，采购人将优先选择性价比高且符合要求的产品。
2. 参与人所投商品需要提供品牌、规格型号等真实详细信息，禁止复制采购人所提供的参考参数。
3. 参与人所投商品报价应包含税费、运输费、搬运费、整体实施、安装调试费、售后服务等一切费用。
4. **垃圾站设计图，可以联系对接人员领取。**

**广州松田职业学院**

**关于新建垃圾站工程项目**

**报**

**价**

**响**

**应**

**文**

**件**

**参与人名称（公司全称）：XXXX**

**参与人授权代表：XXXX**

**此封面应作为报价响应文件封面**

**1、询价响应函**

致：广州松田职业学院

根据贵学校编号为 项目名称为 的公开询价邀请，本签字代表 （全名、职务）正式授权并代表我方 （参与人公司名称）提交下述文件。

(1) 报价一览表

(2) 参与人资质证明

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币 ，即 （中文表述），交货期为 天 。

2.同意参加本项目的报价，并已详细审查全部公开询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.保证遵守公开询价文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.同意按公开询价文件的规定履行合同责任和义务。

5.同意提供按照贵方可能要求的与其公开询价有关的一切数据或资料

6.完全了解本项目是贵方自有资金而非财政性资金组织的采购，并接受贵方按企业内部规定的标准进行的评定，以及完全理解贵方不一定要接受最低的报价作为成交价。

参与人（公司全称并加盖公章）：

参与人授权代表签字：

电 话： **（手机号码）**

日 期： 年 月 日

**2、报价一览表**

参与人：（公司全称并加盖公章） 项目编号：B-XJ2022-09

货币单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **新建资源回收驿站工程**  **单位：元** | | | | | | |
| **序号** | **工 程 项 目** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** | **材料及工艺说明** |
| 一﹑1号资源回收驿站 | | | | | | |
| 1 | 挖土方 | m3 | 19.30 |  |  | 1.基础及排污管挖土方 |
| 2 | 回填方 | m3 | 10.17 |  |  | 1.密实度要求:90% 2.填方材料品种:原土 |
| 3 | 余方弃置 | m3 | 9.13 |  |  | 1.废弃料品种:土方 |
| 4 | 基础垫层 | m3 | 0.51 |  |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C15 |
| 5 | 独立基础 | m3 | 1.77 |  |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 |
| 6 | 现浇构件钢筋 | t | 0.051 |  |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ25内 |
| 7 | 钢柱 | t | 0.668 |  |  | 1.钢材品种、规格:250\*150\*6\*6 304钢材 |
| 8 | C30后浇细石膨胀砼钢柱垫层 | m3 | 0.30 |  |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 |
| 9 | C25砼包裹保护钢柱 | m3 | 1.20 |  |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 |
| 10 | 钢梁 | t | 0.480 |  |  | 1.梁类型:钢梁 2.钢材品种、规格:200\*100\*6\*6 304钢材 |
| 11 | 钢檩条 | t | 0.965 |  |  | 1.钢材品种、规格:钢檩条 2.构件类型:120\*80\*4\*4 304钢材 |
| 12 | 墙粱 | t | 0.499 |  |  | 1.梁类型:墙钢梁 2.钢材品种、规格:80\*40\*3\*3 304钢材 |
| 13 | 拉杆 | t | 0.028 |  |  | 1.材料品种、规格:拉杆 304钢材 2.直径:12mm |
| 14 | 高强螺栓 | 套 | 28.00 |  |  | 1.材料规格:M24 |
| 15 | 150mmC30混凝土垫层 | m3 | 13.20 |  |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度：150mm |
| 16 | 墙身板底反水100mm | m3 | 0.26 |  |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 |
| 17 | 投料口钢柱 | t | 0.087 |  |  | 1.钢材品种、规格:80\*40\*3\*3 304#钢材 |
| 18 | 脚踏投料口伸缩门 | 个 | 17.00 |  |  | 1.名称：脚踏投料口伸缩门 2.内容：含投料口切割和脚踏器 |
| 19 | 投料口不锈钢板 | m2 | 11.04 |  |  | 1.钢材品种、规格:304#不锈钢板 2.钢板厚度、复合板厚度:1mm厚 |
| 20 | 不锈钢板 | m2 | 62.53 |  |  | 1.钢材品种、规格:304不锈钢板 2.钢板厚度、复合板厚度:0.8厚 |
| 21 | 广告牌 | m2 | 63.67 |  |  |  |
| 22 | 铝合金窗 | m2 | 5.40 |  |  | 1.窗代号及洞口尺寸:1.8\*1.5 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:5mm厚钢化玻璃 |
| 23 | 不锈钢平开门 | m2 | 6.30 |  |  | 1.门代号及洞口尺寸:3\*2.1m 2.框、扇材质:304#不锈钢门,厚度:1mm |
| 24 | 装配式板房式夹心板 | m2 | 32.17 |  |  | 1.面层材料品种、规格、颜色:装配式板房式夹心板 |
| 25 | 树脂瓦屋面 | m2 | 62.54 |  |  | 1.瓦品种、规格:树脂瓦屋面 |
| 26 | 预埋排污管 | m | 18.45 |  |  | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC¢110 |
| 27 | 排水口四周抹水泥砂浆 | m2 | 1.44 |  |  | 1.基层类型、部位:排水口 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm 1:2.5石灰砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:5mm 1:2.5水泥砂浆 |
| 28 | 排水口篦子 | m2 | 0.15 |  |  | 1.名称：排水口篦子 |
| 29 | 给水管 | m | 16.07 |  |  | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR¢25 |
| 30 | 洗手盆 | 组 | 1.00 |  |  | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:立式 3.组装形式:冷水不锈钢鹅颈水龙头 |
| 31 | 配电箱 | 台 | 1.00 |  |  | 1.名称:配电箱 2.型号:8位豪华开关箱 |
| 32 | LED光管 | 套 | 6.00 |  |  | 1.名称:三雄极光LED光管 |
| 33 | 吊扇 | 台 | 2.00 |  |  | 1.名称:南风56寸吊扇 |
| 34 | 单联单控开关 | 个 | 2.00 |  |  | 1.名称:松本单联单控开关 |
| 35 | 双联双控开关 | 个 | 1.00 |  |  | 1.名称:松本双联双控开关 |
| 36 | 电线 | m | 220.00 |  |  | 1.名称:珠江ZRBV-3\*2.5㎡ |
| 37 | 配管 | m | 100.00 |  |  | 1.规格:联塑¢25 |
| 小计（含税）： | | | |  | | |
| 二﹑2号资源回收驿站 | | | | | | |
| 1 | 挖土方 | m3 | 19.30 |  |  | 1.基础及排污管挖土方 |
| 2 | 回填方 | m3 | 10.17 |  |  | 1.密实度要求:90% 2.填方材料品种:原土 |
| 3 | 余方弃置 | m3 | 9.13 |  |  | 1.废弃料品种:土方 |
| 4 | 基础垫层 | m3 | 0.51 |  |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C15 |
| 5 | 独立基础 | m3 | 1.77 |  |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 |
| 6 | 现浇构件钢筋 | t | 0.051 |  |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ25内 |
| 7 | 钢柱 | t | 0.668 |  |  | 1.钢材品种、规格:250\*150\*6\*6 304钢材 |
| 8 | C30后浇细石膨胀砼钢柱垫层 | m3 | 0.30 |  |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 |
| 9 | C25砼包裹保护钢柱 | m3 | 1.20 |  |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 |
| 10 | 钢梁 | t | 0.480 |  |  | 1.梁类型:钢梁 2.钢材品种、规格:200\*100\*6\*6 304钢材 |
| 11 | 钢檩条 | t | 0.965 |  |  | 1.钢材品种、规格:钢檩条 2.构件类型:120\*80\*4\*4 304钢材 |
| 12 | 墙粱 | t | 0.473 |  |  | 1.梁类型:墙钢梁 2.钢材品种、规格:80\*40\*3\*3 304钢材 |
| 13 | 拉杆 | t | 0.021 |  |  | 1.材料品种、规格:拉杆 304钢材 2.直径:12mm |
| 14 | 高强螺栓 | 套 | 28.00 |  |  | 1.材料规格:M24 |
| 15 | 150mmC30混凝土垫层 | m3 | 13.20 |  |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度：150mm |
| 16 | 墙身板底反水100mm | m3 | 0.26 |  |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 |
| 17 | 投料口钢柱 | t | 0.060 |  |  | 1.钢材品种、规格:80\*40\*3\*3 304#钢材 |
| 18 | 脚踏投料口伸缩门 | 个 | 12.00 |  |  | 1.名称：脚踏投料口伸缩门 2.内容：含投料口切割和脚踏器 |
| 19 | 投料口不锈钢板 | m2 | 7.46 |  |  | 1.钢材品种、规格:304#不锈钢板 2.钢板厚度、复合板厚度:1mm厚 |
| 20 | 不锈钢板 | m2 | 51.85 |  |  | 1.钢材品种、规格:304不锈钢板 2.钢板厚度、复合板厚度:0.8厚 |
| 21 | 广告牌 | m2 | 49.41 |  |  |  |
| 22 | 铝合金窗 | m2 | 5.40 |  |  | 1.窗代号及洞口尺寸:1.8\*1.5 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:5mm厚钢化玻璃 |
| 23 | 不锈钢平开门 | m2 | 6.30 |  |  | 1.门代号及洞口尺寸:3\*2.1m 2.框、扇材质:304#不锈钢门,厚度:1mm |
| 24 | 装配式板房式夹心板 | m2 | 46.43 |  |  | 1.面层材料品种、规格、颜色:装配式板房式夹心板 |
| 25 | 树脂瓦屋面 | m2 | 62.54 |  |  | 1.瓦品种、规格:树脂瓦屋面 |
| 26 | 预埋排污管 | m | 9.21 |  |  | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC¢110 |
| 27 | 排水口四周抹水泥砂浆 | m2 | 1.44 |  |  | 1.基层类型、部位:排水口 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm 1:2.5石灰砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:5mm 1:2.5水泥砂浆 |
| 28 | 排水口篦子 | m2 | 0.15 |  |  | 1.名称：排水口篦子 |
| 29 | 给水管 | m | 3.00 |  |  | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR¢25 |
| 30 | 洗手盆 | 组 | 1.00 |  |  | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:立式 3.组装形式:冷水不锈钢鹅颈水龙头 |
| 31 | 配电箱 | 台 | 1.00 |  |  | 1.名称:配电箱 2.型号:8位豪华开关箱 |
| 32 | LED光管 | 套 | 6.00 |  |  | 1.名称:三雄极光LED光管 |
| 33 | 吊扇 | 台 | 2.00 |  |  | 1.名称:南风56寸吊扇 |
| 34 | 单联单控开关 | 个 | 2.00 |  |  | 1.名称:松本单联单控开关 |
| 35 | 双联双控开关 | 个 | 1.00 |  |  | 1.名称:松本双联双控开关 |
| 36 | 电线 | m | 282.00 |  |  | 1.名称:珠江ZRBV-3\*2.5㎡ |
| 37 | 配管 | m | 95.00 |  |  | 1.规格:联塑¢25 |
| 小计（含税）： | | | |  | | |
| 三﹑3号资源回收驿站 | | | | | | |
| 1 | 挖土方 | m3 | 10.00 |  |  | 1.基础及排污管挖土方 |
| 2 | 回填方 | m3 | 3.50 |  |  | 1.密实度要求:90% 2.填方材料品种:原土 |
| 3 | 余方弃置 | m3 | 6.50 |  |  | 1.废弃料品种:土方 |
| 4 | 基础垫层 | m3 | 0.35 |  |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C15 |
| 5 | 独立基础 | m3 | 1.19 |  |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 |
| 6 | 现浇构件钢筋 | t | 0.034 |  |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ25内 |
| 7 | 钢柱 | t | 0.460 |  |  | 1.钢材品种、规格:250\*150\*6\*6 304钢材 |
| 8 | C30后浇细石膨胀砼钢柱垫层 | m3 | 0.20 |  |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 |
| 9 | C25砼包裹保护钢柱 | m3 | 0.82 |  |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 |
| 10 | 钢梁 | t | 0.320 |  |  | 1.梁类型:钢梁 2.钢材品种、规格:200\*100\*6\*6 304钢材 |
| 11 | 钢檩条 | t | 0.675 |  |  | 1.钢材品种、规格:钢檩条 2.构件类型:120\*80\*4\*4 304钢材 |
| 12 | 墙粱 | t | 0.359 |  |  | 1.梁类型:墙钢梁 2.钢材品种、规格:80\*40\*3\*3 304钢材 |
| 13 | 拉杆 | t | 0.022 |  |  | 1.材料品种、规格:拉杆 304钢材 2.直径:12mm |
| 14 | 高强螺栓 | 套 | 20.00 |  |  | 1.材料规格:M24 |
| 15 | 150mmC30混凝土垫层 | m3 | 9.75 |  |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度：150mm |
| 16 | 墙身板底反水100mm | m3 | 0.20 |  |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 |
| 17 | 投料口钢柱 | t | 0.042 |  |  | 1.钢材品种、规格:80\*40\*3\*3 304#钢材 |
| 18 | 脚踏投料口伸缩门 | 个 | 8.00 |  |  | 1.名称：脚踏投料口伸缩门 2.内容：含投料口切割和脚踏器 |
| 19 | 投料口不锈钢板 | m2 | 5.23 |  |  | 1.钢材品种、规格:304#不锈钢板 2.钢板厚度、复合板厚度:1mm厚 |
| 20 | 不锈钢板 | m2 | 39.84 |  |  | 1.钢材品种、规格:304不锈钢板 2.钢板厚度、复合板厚度:0.8厚 |
| 21 | 广告牌 | m2 | 36.97 |  |  |  |
| 22 | 铝合金窗 | m2 | 4.50 |  |  | 1.窗代号及洞口尺寸:1.8\*1.5 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:5mm厚钢化玻璃 |
| 23 | 不锈钢平开门 | m2 | 6.30 |  |  | 1.门代号及洞口尺寸:3\*2.1m 2.框、扇材质:304#不锈钢门,厚度:1mm |
| 24 | 装配式板房式夹心板 | m2 | 38.49 |  |  | 1.面层材料品种、规格、颜色:装配式板房式夹心板 |
| 25 | 树脂瓦屋面 | m2 | 44.84 |  |  | 1.瓦品种、规格:树脂瓦屋面 |
| 26 | 预埋排污管 | m | 9.28 |  |  | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC¢110 |
| 27 | 排水口四周抹水泥砂浆 | m2 | 1.44 |  |  | 1.基层类型、部位:排水口 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm 1:2.5石灰砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:5mm 1:2.5水泥砂浆 |
| 28 | 排水口篦子 | m2 | 0.15 |  |  | 1.名称：排水口篦子 |
| 29 | 给水管 | m | 1.14 |  |  | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR¢25 |
| 30 | 洗手盆 | 组 | 1.00 |  |  | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:立式 3.组装形式:冷水不锈钢鹅颈水龙头 |
| 31 | 配电箱 | 台 | 1.00 |  |  | 1.名称:配电箱 2.型号:8位豪华开关箱 |
| 32 | LED光管 | 套 | 4.00 |  |  | 1.名称:三雄极光LED光管 |
| 33 | 吊扇 | 台 | 2.00 |  |  | 1.名称:南风56寸吊扇 |
| 34 | 单联单控开关 | 个 | 2.00 |  |  | 1.名称:松本单联单控开关 |
| 35 | 双联双控开关 | 个 | 1.00 |  |  | 1.名称:松本双联双控开关 |
| 36 | 电线 | m | 254.90 |  |  | 1.名称:珠江ZRBV-3\*2.5㎡ |
| 37 | 配管 | m | 84.97 |  |  | 1.规格:联塑¢25 |
| 小计（含税）： | | | |  | | |
| 四﹑4号资源回收驿站 | | | | | | |
| 1 | 挖土方 | m3 | 18.10 |  |  | 1.基础及排污管挖土方 |
| 2 | 回填方 | m3 | 7.20 |  |  | 1.密实度要求:90% 2.填方材料品种:原土 |
| 3 | 余方弃置 | m3 | 10.90 |  |  | 1.废弃料品种:土方 |
| 4 | 基础垫层 | m3 | 0.51 |  |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C15 |
| 5 | 独立基础 | m3 | 1.77 |  |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 |
| 6 | 现浇构件钢筋 | t | 0.05 |  |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ25内 |
| 7 | 钢柱 | t | 0.67 |  |  | 1.钢材品种、规格:250\*150\*6\*6 304钢材 |
| 8 | C30后浇细石膨胀砼钢柱垫层 | m3 | 0.30 |  |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 |
| 9 | C25砼包裹保护钢柱 | m3 | 1.20 |  |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 |
| 10 | 钢梁 | t | 0.48 |  |  | 1.梁类型:钢梁 2.钢材品种、规格:200\*100\*6\*6 304钢材 |
| 11 | 钢檩条 | t | 1.16 |  |  | 1.钢材品种、规格:钢檩条 2.构件类型:120\*80\*4\*4 304钢材 |
| 12 | 墙粱 | t | 0.55 |  |  | 1.梁类型:墙钢梁 2.钢材品种、规格:80\*40\*3\*3 304钢材 |
| 13 | 拉杆 | t | 0.03 |  |  | 1.材料品种、规格:拉杆 304钢材 2.直径:12mm |
| 14 | 高强螺栓 | 套 | 28.00 |  |  | 1.材料规格:M24 |
| 15 | 150mmC30混凝土垫层 | m3 | 18.10 |  |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度：150mm |
| 16 | 墙身板底反水100mm | m3 | 0.30 |  |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 |
| 17 | 投料口钢柱 | t | 0.07 |  |  | 1.钢材品种、规格:80\*40\*3\*3 304#钢材 |
| 18 | 脚踏投料口伸缩门 | 个 | 14.00 |  |  | 1.名称：脚踏投料口伸缩门 2.内容：含投料口切割和脚踏器 |
| 19 | 投料口不锈钢板 | m2 | 9.02 |  |  | 1.钢材品种、规格:304#不锈钢板 2.钢板厚度、复合板厚度:1mm厚 |
| 20 | 不锈钢板 | m2 | 60.09 |  |  | 1.钢材品种、规格:304不锈钢板 2.钢板厚度、复合板厚度:0.8厚 |
| 21 | 广告牌 | m2 | 58.01 |  |  |  |
| 22 | 铝合金窗 | m2 | 5.40 |  |  | 1.窗代号及洞口尺寸:1.8\*1.5 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:5mm厚钢化玻璃 |
| 23 | 不锈钢平开门 | m2 | 6.30 |  |  | 1.门代号及洞口尺寸:3\*2.1m 2.框、扇材质:304#不锈钢门,厚度:1mm |
| 24 | 装配式板房式夹心板 | m2 | 52.63 |  |  | 1.面层材料品种、规格、颜色:装配式板房式夹心板 |
| 25 | 树脂瓦屋面 | m2 | 74.34 |  |  | 1.瓦品种、规格:树脂瓦屋面 |
| 26 | 预埋排污管 | m | 14.10 |  |  | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC¢110 |
| 27 | 排水口四周抹水泥砂浆 | m2 | 2.88 |  |  | 1.基层类型、部位:排水口 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm 1:2.5石灰砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:5mm 1:2.5水泥砂浆 |
| 28 | 排水口篦子 | m2 | 0.30 |  |  | 1.名称：排水口篦子 |
| 29 | 给水管 | m | 1.14 |  |  | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR¢25 |
| 30 | 洗手盆 | 组 | 1.00 |  |  | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:立式 3.组装形式:冷水不锈钢鹅颈水龙头 |
| 31 | 配电箱 | 台 | 1.00 |  |  | 1.名称:配电箱 2.型号:8位豪华开关箱 |
| 32 | LED光管 | 套 | 5.00 |  |  | 1.名称:三雄极光LED光管 |
| 33 | 吊扇 | 台 | 2.00 |  |  | 1.名称:南风56寸吊扇 |
| 34 | 单联单控开关 | 个 | 2.00 |  |  | 1.名称:松本单联单控开关 |
| 35 | 双联双控开关 | 个 | 1.00 |  |  | 1.名称:松本双联双控开关 |
| 36 | 电线 | m | 297.60 |  |  | 1.名称:珠江ZRBV-3\*2.5㎡ |
| 37 | 配管 | m | 99.19 |  |  | 1.规格:联塑¢25 |
| 小计（含税）： | | | |  | | |
| 五 | 设计费 | 项 | 1.00 | 18000.00 | 18000.00 | 如设计方中标施工不予支付 |
| 合计（含税0： | | | |  | | 一至五项 |

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细参数和报价将视为没有实质性响应公开询价文件。

参与人授权代表（签字或盖章）：

日 期：

**3、参与人资质材料**

参与人需要提供以下材料：

1. 营业执照复印件
2. 授权经销商或代理商证明材料复印件
3. 质保期和售后服务承诺书（参与人自行起草）

**以上材料复印件须加盖参与人公司公章，并与报价一览表一同密封**