**广州应用科技学院**

**关于肇庆校区教学楼、实验楼办公家具采购项目**

**公**

**开**

**询**

**价**

**邀**

**请**

**函**

**项目编号：A-YQ2021-01**

**项目名称：****肇庆校区教学楼、实验楼办公家具采购**

**一、询价邀请函**

根据公开、公平、公正的原则，广州应用科技学院肇庆校区依据建设需求，现院系办公家具采购项目邀请符合资格且国内有意向商家参与。

一、项目说明

* 1. 项目编号：A-YQ2021-01
	2. 项目名称：肇庆校区教学楼、实验楼办公家具采购项目
	3. 数量及主要技术要求:详见《公开询价货物一览表》，需提供该表第18项办公椅样品成品、沙发和木板材料小样以及五金锁样板。
	4. 参与人资格标准：

（1）参与人应具有独立法人资格，具有独立承担民事责任能力的生产厂商或授权代理商。

（2）参与人应具有提供家具和服务的资格及能力。在肇庆市范围有固定售后服务机构，具备相应的维护保养能力。

（3）参与人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

（4）参与人具有相关办公家具2年以上（包括2年）3个以上同类项目销售和良好的售后服务应用成功案例,近三年未发生重大安全或质量事故。

（5）参与人须有良好的商业信誉和健全的财务制度。

（6）参与人有依法缴纳税金的良好记录。

5.报价响应文件及样品递交方式：响应文件密封报价及样品按规定时间现场递交。

6.报价响应文件及样品递交截止时间：2021年8月04日17:00前。

7. 报价响应文件递交地点：广东省肇庆市鼎湖区莲花镇丰乐路20号广州应用科技学院肇庆校区行政办公楼203办公室。

联系人：陈君维；联系电话：13527063833

二、参与人须知

1.所有货物均以人民币报价；

2.报价响应文件2份，必须用A4幅面纸张打印，须由参与人填写并加盖公章；

3.报价响应文件用不退色墨水书写或打印，因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参与人自负；

4.报价响应文件及所有相关资料需同时进行密封处理，并在密封处加盖公章，未做密封处理及未加盖公章的视为无效报价；

5.一个参与人只能提交一个报价响应文件。本项目不接受联合体报价。

三、售后服务要求（根据项目情况可自行修改）

1. 免费保修期；

2. 应急维修时间安排；

3. 维修地点、地址、联系电话及联系人员；

4. 维修服务收费标准；

5. 主要零配件及易耗品价格；

四、确定成交参与人标准及原则：

所投设备符合采购需求、质量和服务要求,经过磋商谈判所报价格为合理价格的参与人为成交参与人，最低报价不作为成交的保证。

五、付款方式

到货安装款：即合同总金额的50%，货物到齐并完成安装调试，甲方收到乙方开具的全额增值税普通发票后二十个工作日甲方向乙方支付（乙方需提供请款函和送货单并由甲方项目负责人书面确认货物到齐并完成安装）；

验收款：安装正常使用验收合格后20个工作日内支付合同金额45%，乙方交付货物并安装调试完毕30 天后组织验收，经甲方验收合格（验收合格时间以甲方书面验收表为准）后二十个工作日内甲方向乙方支付；

质保金：即合同总金额的5%，自甲方签署验收合格表之日起一年后，经二次验收合格二十个工作日内甲方向乙方无息支付（乙方需提供质保金申请退回函）。

1. **公开询价货物一览表**

**单位：元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格尺寸（W\*D\*H）mm** | **单位** | **数量** | **材料说明** | **参考图片** | **颜色** | **含税 单价（元）** | **含税 小计（元）** |
| 1 | 办公桌 | 2000W\*1800D\*760H | 张 | 37 | 1、面材：AAA级优质胡桃木皮饰面； 2、基材：E1级国际环保密度纤维板，确保甲醛之排放达至安全水平； 3、封边：与贴面相同的实木木材； 4、油漆：采用优质PE底漆,德国PU面漆，符合欧洲环保要求； 5、五金配件：著名优质五金配件. |  | 如图 |  |  |
| 2 | 文件柜 | 900W\*400D\*1800H | 组 | 37 | 上玻中抽下铁 材料：厚度足0.8MM以上，铁须经过酸洗磷化。 |  | 待定 |  |  |
| 3 | 办公椅 | 高背 颜色可选 | 张 | 37 | ·优质西皮或巴西进口头层黄牛皮饰面·18mm厚单层连体弯板·高弹力海绵·PP边体扶手架，配皮扶手面·飞机底盘带原位锁定功能·65#黑色汽杆·∮350尼龙脚·φ50MM黑色尼龙轮 |  | 黑色 |  |  |
| 4 | 班前椅 | 中背 可换底盘回弹功能 颜色可选 | 张 | 74 | ·优质西皮或巴西进口头层黄牛皮饰面·18mm厚单层连体弯板·高弹力海绵·PP边体扶手架，配皮扶手面·大蝴蝶底盘带原位锁定功能·65#黑色汽杆·∮350尼龙脚·φ50MM黑色尼龙轮 |  | 黑色 |  |  |
| 5 | 茶水柜 | 800W\*400D\*900H | 个 | 37 | 1.基材：国产优质免漆板达E1级环保板，握钉力强，吸水膨胀率低，游离甲醛含量达E1标准。2.面材：国产免漆板、阻燃、防污、耐冲击、耐刮损、耐磨性强。3.封边：优质PVC硬封边，颜色均匀，4.优质五金配件 |  | 待定 |  |  |
| 6 | 沙发  |  1380W\*870D\*850H 颜色可选 | 组 | 37 | ·优质西皮或巴西进口头层黄牛皮饰面·高弹力海绵·四面抛光、烘干、除虫处理实木木架·锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形·铁电镀沙发脚 |  | 待定，可接近办公台色系 |  |  |
| 7 | 长茶几 | 1200W\*600D\*450H | 张 | 37 | 1、面材：AAA级优质胡桃木皮饰面； 2、基材：E1级国际环保密度纤维板，确保甲醛之排放达至安全水平； 3、封边：与贴面相同的实木木材； 4、油漆：采用优质PE底漆,德国PU面漆，符合欧洲环保要求； 5、五金配件：著名优质五金配件，不锈钢脚架。  |  | 图片色 |  |  |
| 8 | 办公桌 | 2000W\*1800D\*760H | 张 | 11 | 1、面材：AAA级优质胡桃木皮饰面； 2、基材：E1级国际环保密度纤维板，确保甲醛之排放达至安全水平； 3、封边：与贴面相同的实木木材； 4、油漆：采用优质PE底漆,德国PU面漆，符合欧洲环保要求； 5、五金配件：著名优质五金配件. |  | 待定 |  |  |
| 9 | 文件柜 | 900W\*400D\*1800H | 组 | 11 | 上玻中抽下铁 材料：厚度足0.8MM以上，铁须经过酸洗磷化。 |  | 待定 |  |  |
| 10 | 办公椅 | 高背 颜色可选 | 张 | 11 | ￭黑色全新PP加纤背架升降头枕固定腰靠；￭黑色固定PP加玻纤扶手；￭25MM逍遥带锁定底盘；￭50密高回弹定型海绵配座壳；￭韩进口不含金属亲肤面料配弹力厚网；￭65形成电度气杆；￭ADC12铝合金五星脚承受力1136KG；￭（PA）加强尼龙活动轮 |  | 黑色 |  |  |
| 11 | 班前椅 | 中背 颜色可选 | 张 | 22 | ￭黑色全新PP加纤背架升降头枕固定腰靠；￭黑色固定PP加玻纤扶手；￭25MM逍遥带锁定底盘；￭50密高回弹定型海绵配座壳；￭韩国进口不含金属亲肤面料配弹力厚网；￭65形成电度气杆；￭ADC12铝合金五星脚承受力1137KG；￭（PA）加强尼龙活动轮  |  | 黑色 |  |  |
| 12 | 沙发  | 1320W\*810D\*710H 颜色可选 | 组 | 11 | ·优质西皮或巴西进口头层黄牛皮饰面·高弹力海绵·四面抛光、烘干、除虫处理实木木架·锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形·不锈钢沙发脚架  |  | 待定，可接近办公台色系 |  |  |
| 13 | 长茶几 | 1200W\*600D\*450H | 张 | 11 | 1、面材：AAA级优质胡桃木皮饰面； 2、基材：E1级国际环保密度纤维板，确保甲醛之排放达至安全水平； 3、封边：与贴面相同的实木木材； 4、油漆：采用优质PE底漆,德国PU面漆，符合欧洲环保要求； 5、五金配件：著名优质五金配件，不锈钢脚架。  |  | 图片色 |  |  |
| 14 | 办公桌 | 每位1400W\*600D\*750H 具体看深化图 （六位一组） | 组 | 23 | 1.台面板：采用环保板基材，优质PVC封边，都达E1级环保标准；2.进口三聚氰饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用。3.屏风主体框架：全新铝型材框架，A柱厚度1.2mm，表面阳极氧化处理，线槽板可独立拆分，便以安装弱电系统；4.五金配件：优质五金配件，优质冷轧钢基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理； |  | 白色 |  |  |
| 15 | 办公桌 | 每位1400W\*600D\*750H 具体看深化图 （四位一组） | 组 | 19 | 1.台面板：采用环保板基材，优质PVC封边，都达E1级环保标准；2.进口三聚氰饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用。3.屏风主体框架：全新铝型材框架，A柱厚度1.2mm，表面阳极氧化处理，线槽板可独立拆分，便以安装弱电系统；4.五金配件：优质五金配件，优质冷轧钢基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理； |  | 白色 |  |  |
| 16 | 办公桌 | 每位1400W\*600D\*750H 具体看深化图 （两位一组） | 组 | 1 | 1.台面板：采用环保板基材，优质PVC封边，都达E1级环保标准；2.进口三聚氰饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用。3.屏风主体框架：全新铝型材框架，A柱厚度1.2mm，表面阳极氧化处理，线槽板可独立拆分，便以安装弱电系统；4.五金配件：优质五金配件，优质冷轧钢基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理； |  |  |  |  |
| 17 | 办公桌 | 2400W\*1200D\*750H 具体看深化图 (4位一张） | 张 | 26 | 1.台面板：采用环保板基材，优质PVC封边，都达E1级环保标准；2.脚架：钢脚架，采用高温静电吸附粉末涂层喷涂工艺，台架每平方承重达到100kg以上，桌面及整体不变形； 3.结构：台面居中靠桌屏处开一圆形过线孔 ，下面配网格线槽和龙骨线缆管过线; 4.网格线槽：优质冷轧钢板，表面氧化银色喷涂；5.龙骨软线管：ABS塑料材质； |  | 木纹色 |  |  |
| 18 | 办公椅 | 常规 | 张 | 320 | 黑色PP料背架，带固定腰靠 高回弹中软切割海绵 中班蝴蝶底盘带原位锁定 PP连体固定扶手85#沉口4公分黑色汽杆∮320尼龙高脚 φ50MM黑色尼龙轮（需要提供报价产品样板） |  | 黑色 |  |  |
| 19 | 会议桌 | 5600\*2000\*750H | 张 | 8 | 1、面材：AAA级优质胡桃木皮饰面； 2、基材：E1级国际环保密度纤维板，确保甲醛之排放达至安全水平； 3、封边：与贴面相同的实木木材； 4、油漆：采用优质PE底漆,德国PU面漆，符合欧洲环保要求； 5、五金配件：著名优质五金配件. |  | 待定 |  |  |
| 20 | 会议椅 | 615W\*590D\*920H 颜色可选 | 张 | 160 | ·黑色PP料背架·高弹力海绵·PP分体固定扶手·25管1.8厚黑色烤漆弓形架 |  | 黑色 |  |  |
| 21 | 会议桌 | 5500\*2000\*750H | 张 | 1 | 1、面材：AAA级优质胡桃木皮饰面； 2、基材：E1级国际环保密度纤维板，确保甲醛之排放达至安全水平； 3、封边：与贴面相同的实木木材； 4、油漆：采用优质PE底漆,德国PU面漆，符合欧洲环保要求； 5、五金配件：著名优质五金配件. |  | 待定 |  |  |
| 22 | 会议椅 | 580W\*740D\*970H | 张 | 40 | ·黑色PP料背架·高弹力海绵·PP分体固定扶手·25管1.8厚黑色烤漆弓形架 |  | 黑色 |  |  |
| 23 | 双人位沙发 | 1420W\*780D\*775H（每间配4张） | 张 | 36 | ·优质西皮饰面·高弹力海绵·木方采用双面刨光、烘干、除虫处理实木木架·锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形·实木沙发架 |  | 图片色 |  |  |
| 24 | 长茶几 | 1200W\*600D\*450H(每间配3张）  | 张 | 27 | 1、面材：AAA级优质胡桃木皮饰面； 2、基材：E1级国际环保密度纤维板，确保甲醛之排放达至安全水平； 3、封边：与贴面相同的实木木材； 4、油漆：采用优质PE底漆,德国PU面漆，符合欧洲环保要求； 5、五金配件：著名优质五金配件. |  | 图片色 |  |  |
| 25 | 矮书柜  | 800W\*400D\*750H （每间配2组）  | 组 | 18 | 1.基材：国产优质免漆板达E1级环保板，握钉力强，吸水膨胀率低，游离甲醛含量达E1标准。 2.面材：国产免漆板、阻燃、防污、耐冲击、耐刮损、耐磨性强。 3.封边：优质PVC硬封边，颜色均匀， 4.优质五金配件 |  | 待定 |  |  |
| 26 | 条桌 | 2000W\*800D\*1050H  | 张 | 8 | 1.板材：优质免漆板达E1级环保标准；2.封边：近色PVC直边封边；3.胶水：优质品牌环保胶水，达到国际环保标准4.五金配件：优质五金配件  |  | 待定 |  |  |
| 27 | 办公椅 | 常规 | 张 | 20 | ·黑色PP料背架·高弹力海绵·PP分体固定扶手·25管1.8厚黑色烤漆弓形架 |  | 黑色 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

注：

（1）所有报价产品需要提供品牌、规格型号参数、报价产品图片等真实详细信息。如果不提供详细参数和报价将视为没有实质性响应公开询价文件；

（2）所有报价商品保修期不低于5年；

（3）以上产品的报价应包含税费、运输费、搬运费、安装材料费、安装人工费、售后服务等一切费用。

（4）如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

。

**广州应用科技学院**

**关于肇庆校区教学楼、实验楼办公家具采购项目**

**报**

**价**

**响**

**应**

**文**

**件**

**参与人名称（公司全称）：XXXX**

**参与人授权代表：XXXX**

**此封面应作为报价响应文件封面**

**1、询价响应函**

致：广州应用科技学院

 根据贵学校为 项目的公开询价邀请（编号）: ，本签字代表 （全名、职务）正式授权并代表我方 （参与人公司名称）提交下述文件。

(1) 分项报价表

 (2) 参与人资格证明文件

(3) 质保期和售后服务承诺书

据此函，签字代表宣布同意如下：

 1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币 ，即 （中文表述）。

2.参与人已详细审查全部公开询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

 3.参与人保证遵守公开询价文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

 4.参与人将按公开询价文件的规定履行合同责任和义务。

5.参与人同意提供按照贵学校可能要求的与其公开询价有关的一切数据或资料，完全理解贵学校不一定要接受最低报价或收到的任何询价响应文件。

6.与本此公开询价有关的一切正式往来通讯请寄：

 地址： 邮编：

 电话： 传真：

参与人（公司全称并加盖公章）：

参与人授权代表签字：

日 期： 年 月 日

**2、报价一览表**

参与人：（公司全称并加盖公章） 项目编号：

货币单位：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格尺寸（W\*D\*H）mm** | **单位** | **数量** | **材料说明** | **参考图片** | **颜色** | **含税 单价（元）** | **含税 小计（元）** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：

（1）所有报价产品需要提供品牌、规格型号参数、报价产品图片等真实详细信息。如果不提供详细参数和报价将视为没有实质性响应公开询价文件；

（2）所有报价商品保修期不低于5年；

（3）以上产品的报价应包含税费、运输费、搬运费、安装材料费、安装人工费、售后服务等一切费用。

（4）如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

参与人授权代表（签字或盖章）：

日 期：

**3、参与人的资质材料**

参与人需要提供以下材料：

1. 营业执照复印件
2. 授权经销商或代理商证明材料复印件
3. 质保期和售后服务承诺书（参与人自行起草）

**以上材料复印件须加盖参与人公司公章，并与报价一览表一同密封**

**3-1关于资格的声明函**

广州应用科技学院：

关于贵方 年 月 日 （项目编号）公开询价邀请，本签字人愿意参加本次报价，提供公开询价文件中规定的 货物，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及公开询价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本1份，副本2份，随报价响应文件一同递交。

参与人（公司全称并加盖公章）：

地 址：

邮 编：

电 话或传 真：

参与人授权代表：

**3-2 企业法人营业执照（复印件并加盖公章）**

广州应用科技学院：

现附上由 （签发机关名称）签发的我方法人营业执照复印件，该执照业经年检，真实有效。

 参 与 人（全称并加盖公章）：

 参与人授权代表：

 日 期：

**4.质保期和售后服务承诺书**

参与人根据公开询价文件中对售后服务的要求，结合自身实际情况进行承诺（含产品质量保障体系等）、交货周期承诺等。

承诺如下：

参 与 人（公司全称并加盖公章）：

 参与人授权代表：

 日 期：